[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# security mode osen

モード: 無線LANコントローラーモード --> OSENモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless)# security <1-65535> mode osen`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

OSENのセキュリティー設定（RADIUSサーバーなど）を編集するためOSENモードに移動する。
このとき、指定したセキュリティー設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

### 注意・補足事項

■ OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- security mode osen（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- bcast-key-refresh-interval（OSENモード）
             +- ciphers（OSENモード）
             +- dynamic-vlan enable（OSENモード）
             +- management-frame-protection enable（OSENモード）
             +- pre-authentication enable（OSENモード）
             +- radius authentication group（OSENモード）
             +- versions（OSENモード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N