[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# dscp

モード: アプリケーションモード
カテゴリー: UTM / アプリケーション定義

`(config-application)# dscp <0-63>`

`(config-application)# no dscp`

対象アプリケーションの通信に合致するDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はDSCP値の指定なし（DSCP値に関知しない）。
DSCPフィールドとは、IPではTOSフィールドの先頭6ビット、IPv6ではTraffic Classフィールドの先頭6ビットを指す。

### パラメーター

`<0-63>` | IP/IPv6ヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値。スペース区切りで複数指定可能

### 使用例

■ DSCP=10のUDPパケットにマッチするアプリケーションdscp10を定義する。

    awplus(config)# application dscp10 ↓
    awplus(config-application)# protocol udp ↓
    awplus(config-application)# dscp 10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはQoSルール（ruleコマンド）、ポリシーベースルーティング（PBR）ルール（ip policy-route、ipv6 policy-routeコマンド）でのみサポート。

### コマンドツリー

    application (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dscp（アプリケーションモード）

### 関連コマンド

ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
ipv6 policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
protocol（アプリケーションモード）
ruleコマンド（トラフィックコントロールモード）
show application（特権EXECモード）
show application detail（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N