[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# update now

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / アップデートマネージャー

`# update RESOURCE now`

更新可能リソースの最新版をチェックし、必要ならば更新する。
なお、更新チェックは各リソースを使用する機能が有効なときだけ行われる。
また、すでに定期スケジュールによって更新チェックが行われている最中の場合は、本コマンドによる手動の更新チェックはスキップされる。

### パラメーター

`RESOURCE` | リソース名
| `dpi_procera_app_db` | アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能のアプリケーションシグネチャデータベース（provider procera）
| `geoip_db` | GeoIP国別IPアドレスデータベース（GeoIPによるエンティティ―定義）
| `awplus_maint_rel` | ファームウェアリソースファイル

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行する場合は、ドメイン名解決を行うためにDNS問い合わせ機能の設定が必要。同機能の有効・無効はip domain-lookupコマンド（初期状態で有効）で、参照先DNSサーバーの手動設定はip name-serverコマンド（初期状態では未設定）で行う。なお、DNSサーバーアドレスは、PPPやDHCPでIPアドレスを取得するときに自動登録することも可能。
■ ファイアウォール機能を使用している環境で本コマンドを実行する場合は、インターネット上のサーバーにアクセスするため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTPS通信を許可する必要がある。
また、アプリケーションコントロール（DPI）機能でサンドバイン社のアプリケーションシグネチャデータベースを使用している場合は、本製品からインターネットへのSSL/TCP通信も許可すること。
■ ファームウェアリソースファイルは、メンテナンスバージョンがリリースされた場合にダウンロードが可能。例えば、本製品にファームウェアバージョン5.5.5-2.1が適用されている場合、5.5.5-2.1のメンテナンスバージョンがリリースされた場合にダウンロードが可能。
■ ファームウェアリソースファイルは、フラッシュメモリーのルートディレクトリー（flash:/）にダウンロードされる。ファームウェアリソースファイルはダウンロードされるのみで、実際に本製品に適用するには起動用ファームウェアの設定を行う必要がある。

### 関連コマンド

provider（DPIモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show dpi（特権EXECモード）
show ips（特権EXECモード）
show resource（特権EXECモード）
update-interval（DPIモード）
geoip update-interval（グローバルコンフィグモード）
show firmware-update（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N