[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# netconf max-sessions

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NETCONF

`(config)# netconf max-sessions <1-10>`

`(config)# no netconf max-sessions`

同時に確立可能なNETCONFセッションの最大数を設定する。指定されたセッション数を超えた場合、接続直後にセッションが切断される。
最大のセッション数をデフォルトの値である4に戻すためには、no形式で実行する。

### パラメーター

`<1-10>` | セッション数

### 使用例

■ NETCONFセッション数の最大値を7とするためには、以下のコマンドを使用する。

    awplus(config)# netconf max-sessions 7 ↓

■ NETCONFセッション数のデフォルトの値である4とするためには、以下のコマンドを使用する。

    awplus(config)# no netconf max-sessions ↓

### 注意・補足事項

■ 確立中のセッションはshow netconf sessionコマンドで確認できる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- netconf max-sessions（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show netconf session（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N