[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd accept-ra-pinfo

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd accept-ra-pinfo`

対象IPv6インターフェースで受信したルーター通知（RA）パケットのプレフィックス情報にもとづき、該当インターフェースのIPv6アドレスを自動設定するSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）を有効にする。
no形式で実行した場合は、対象インターフェースにおいてSLAACを無効にする。
初期設定は有効。
下記のいずれかのコマンドを実行したインターフェースではSLAACが自動的に有効になるため、該当インターフェースでSLAACを使用しない場合は本コマンドをno形式で実行し、SLAACを明示的に無効化すること。

- ipv6 enable
- ipv6 address
- ipv6 address dhcp
- ipv6 address(DHCPv6 PD)
- ipv6 dhcp client pd

なお、本コマンドは受信したRAのプレフィックス情報から対象インターフェースのアドレスを自動設定するかどうかだけを制御するもので、RAの受信やRAに含まれる他の情報の処理には影響しない。
RAにもとづくデフォルト経路の自動設定に関しては、ipv6 nd accept-ra-default-routesコマンドで制御可能。

### 使用例

■ eth1インターフェースにはグローバルアドレスを手動で割り当てるため、ipv6 addressコマンド実行時に自動的に有効化されるSLAACを無効にして、RAを受信してもIPv6アドレスを自動設定しないようにする。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address 2001:db8:10:10::1/64 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 nd accept-ra-pinfo ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 address(DHCPv6 PD)（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
ipv6 enable（インターフェースモード）
ipv6 nd accept-ra-default-routes（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N