[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth critical-mode enable(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] mac-auth critical-mode enable`

MAC認証でAMFアプリケーションプロキシー設定時にクリティカルモードを有効にする。クリティカルモードを有効にすると、AMFアプリケーションプロキシーサーバーとの接続が失われた場合に、新しい無線クライアントの接続要求をすべて許可する。「無効」に設定すると、新しい無線クライアントの接続要求をすべて拒否する。既に接続していた無線クライアントはそのまま通信が可能。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- mac-auth critical-mode enable(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）
mac-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）
mac-auth mode(local)（無線ネットワークモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N