[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless ap-configuration apply ap

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`# wireless ap-configuration apply ap {<1-65535>|all}`

管理下の全APに対して、AP登録時にprofileコマンドで指定した共通設定（APプロファイル）とAP個別設定を適用する

### パラメーター

`{<1-65535>|all}` | 設定適用対象の管理下AP。AP登録番号（apコマンド）をカンマ、ハイフン区切りで複数指定するか、管理下の全APを表すallキーワードで指定する

### 関連コマンド

ap（無線LANコントローラーモード）
ap-profile（無線LANコントローラーモード）
profile（AP登録モード）
show wireless ap（非特権EXECモード）
type ap-configuration apply ap（タスク設定モード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N