[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-server user

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# snmp-server user USER GROUP [auth {md5|sha|sha-256} AUTHPASSWORD] [priv {des|aes} PRIVPASSWORD]`

`(config)# no snmp-server user USER`

（SNMPv3）ユーザーを追加する。

### パラメーター

`USER` | SNMPユーザー名。20文字以内の文字列で指定する。大文字小文字は区別される
`GROUP` | SNMPグループ名。snmp-server groupコマンドで定義したグループ名を指定する
`auth` | 認証を行う場合に指定する
`md5|sha|sha-256` | 認証プロトコル。md5（MD5）、sha（SHA）、sha-256（SHA-256）から選択する。auth（認証あり）を指定した場合の必須パラメーター
`AUTHPASSWORD` | 認証パスワード。auth（認証あり）を指定した場合の必須パラメーター。半角英数字8文字以上20文字以下で指定する。大文字小文字を区別する
`priv` | 暗号化を行う場合に指定する。なお、authを指定しなかった場合は、privも指定できない（「認証なし・暗号化あり」の組み合わせは認められていないため）
`des|aes` | 暗号化プロトコル。des（DES）、aes（AES）から選択する。priv（暗号化あり）を指定した場合の必須パラメーター
`PRIVPASSWORD` | 暗号化パスワード。priv（暗号化あり）を指定した場合の必須パラメーター。半角英数字8文字以上20文字以下で指定する。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ SNMPユーザー「supervisor」を作成する。所属グループ「admins」のセキュリティーレベルがauthPriv（認証あり・暗号化あり）なので、認証用のプロトコルとパスワード、暗号化用のプロトコルとパスワードのすべてを指定している。

    awplus(config)# snmp-server user supervisor admins auth sha jogejoge priv des mugomugo ↓

■ SNMPユーザー「zein」を定義する。所属グループ「operators」のセキュリティーレベルはauthNoPriv（認証あり・暗号化なし）なので、認証用のプロトコルとパスワードのみ指定している。

    awplus(config)# snmp-server user zein operators auth md5 fugafuga ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server user（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show snmp-server group（特権EXECモード）
show snmp-server user（特権EXECモード）
snmp-server group（グローバルコンフィグモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N