[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show isakmp peer

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# show [crypto] isakmp peer NAME`

対向装置ごとに、使用するISAKMPプロファイルと事前共有鍵の設定有無を表示する。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能
`NAME` | ISAKMPピアの名前

### 使用例

■ 対向装置ごとに、使用するISAKMPプロファイルと事前共有鍵の設定有無を表示する。

    awplus# show isakmp peer ↓
    Peer                       Profile (* incomplete)               Key
    ----------------------------------------------------------------------------
    10.2.2.2                   default                              PSK
    10.50.50.50                legacy                               PSK

### 関連コマンド

crypto isakmp key（グローバルコンフィグモード）
crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
crypto isakmp profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N