[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# aggregator-type

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Ethernetボンディング

`(config-if)# aggregator-type {lacp | static}`

ボンドインターフェースでのボンディング方法を選択する。
初期設定はLACP。

### パラメーター

`lacp` | LACP（Link Aggregation Control Protocol）により自動的にLAGの設定を行う
`static` | スタティックLAG

### 使用例

■ ボンドインターフェース1のボンディング方法をスタティックLAGに設定する。

    awplus(config)# interface bond1 ↓
    awplus(config-if)# aggregator-type static ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- aggregator-type（インターフェースモード）

### 関連コマンド

bond（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N