[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show bond

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / Ethernetボンディング

`# show bond`

ボンドの設定状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show bond  ↓
    Bond Name     Mode    Interfaces
    --------------------------------
    bond1         lacp          eth1
                                eth2

### 関連コマンド

bond（グローバルコンフィグモード）
aggregator-type（インターフェースモード）
bond-group（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N