[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# external-page-url(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# external-page-url URL`

`(config-wireless-network-cp)# no external-page-url`

外部ページリダイレクトで使用する外部のキャプティブポータル認証ページのURLを指定する。
no形式で実行した場合は指定したキャプティブポータル認証ページのURLを削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`URL` | 外部のキャプティブポータル認証ページのURL。最大文字数は128文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - = ~ ; + * , . / < > _ ）。

### 注意・補足事項

■ 本設定は、キャプティブポータルの種類（mode(local)コマンド）で外部ページリダイレクトが指定されている場合にのみ有効。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- external-page-url(local)（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

mode(local)（キャプティブポータル設定モード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N