[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup redundancy enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf backup redundancy enable`

AMF冗長バックアップ機能を有効にする。
no形式で実行した場合は無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドはマスターとコントローラーでのみ使用可能。
本コマンドが有効になっているかどうかは、show atmf backupコマンドおよびshow atmf backup areaコマンドの出力結果で確認できる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-DC2552XSはサポート対象外。
■ 自動・手動を問わずバックアップの同期は自動的に行われるが、atmf provision node xxxxコマンドによる事前設定データの変更については自動同期されないので、atmf backup synchronizeコマンドを用いて手動で同期する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf backup redundancy enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show atmf backup（特権EXECモード）
show atmf backup area（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N