[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 ddns-update-method

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-if)# [no] ipv6 ddns-update-method NAME`

対象IPv6インターフェースのIPv6アドレスを、指定したダイナミックDNS（DDNS）サービスで登録・更新するよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したDDNSサービスによるIPv6アドレス情報の更新を取りやめる。
1つのIPv6インターフェースには複数のサービス固有設定を関連付けることができる。ただし、1つのサービス固有設定は1つのIPv6インターフェースにしか関連付けられない。

### パラメーター

`NAME` | サービス固有設定名（ddns-update-methodコマンドで指定した名前）

### 使用例

■ eth1インターフェースのIPv6アドレス情報をダイナミックDNS（DDNS）に登録するよう設定する。DDNSサービス固有設定は別途作成した「Dyn6」を使う。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 ddns-update-method Dyn6 ↓

■ eth1インターフェースからDDNSサービス固有設定「Dyn6」によるIPv6アドレスの更新を取りやめる。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 ddns-update-method Dyn6 ↓

### 注意・補足事項

■ 対象IPv6インターフェースに複数のIPv6アドレス（ただし、リンクローカルアドレスは対象外）が設定されている場合は、残り有効期間のもっとも長いIPv6アドレスが使用される。有効期間が同じ場合は、もっとも小さいアドレスが使用される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 ddns-update-method（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N