[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: AP登録モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap)# [no] enable`

対象AP登録情報を有効にする。
no形式で実行した場合は登録情報を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    ap (無線LANコントローラーモード)
    ap local(local) (無線設定モード)
        |
        +- enable（AP登録モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N