[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: DPIモード
カテゴリー: UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

`(config-dpi)# [no] enable`

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能を有効化する。
no形式で実行した場合はアプリケーションコントロール（DPI）機能を無効化する。
初期設定は無効。
アプリケーションコントロール（DPI）機能を有効化すると、providerコマンドで指定したアプリケーションシグネチャデータベースにもとづいてDPIエンジンがパケットの内容を検査し、各トラフィックがどのアプリケーションのものかを判別するようになる。
なお、アプリケーションコントロール（DPI）機能は純粋にパケット内容の検査とアプリケーションの判別だけを行う。
アプリケーションコントロール（DPI）機能によって判別されたアプリケーションは動的なアプリケーション定義として利用できるため、下記機能のルール設定時に対応するアプリケーション定義名を指定することにより、該当アプリケーショントラフィックの制御を行うことができる。
（アプリケーション定義については「UTM」/「アプリケーション定義」を参照）

- ファイアウォール（rule）
- QoS（rule）
- ポリシーベースルーティング（ip policy-route / ipv6 policy-routeコマンド）

> Note

> > NAT機能でもルール設定時にアプリケーションの指定を行うが、NATルールではアプリケーションコントロール（DPI）によって判別されたアプリケーションは指定できない。ruleコマンド（NATモード）でNAT対象トラフィックを指定するときは、あらかじめ定義されている事前定義済みアプリケーションか、applicationコマンドで定義するカスタムアプリケーション、あるいは、すべてを意味する「any」キーワードを指定すること。

アプリケーションコントロール（DPI）機能が判別できるアプリケーションの情報は、show application detailコマンドのdpiオプションで確認できる。また、アプリケーションコントロール（DPI）機能によって判別されたアプリケーションの統計情報はshow dpi statisticsコマンドで確認できる。

### 使用例

■ アプリケーションコントロール（DPI）機能を有効化する。

    awplus(config)# dpi ↓
    awplus(config-dpi)# provider built-in ↓
    awplus(config-dpi)# enable ↓

■ アプリケーションコントロール（DPI）機能を無効化する。

    awplus(config)# dpi ↓
    awplus(config-dpi)# no enable ↓

### 注意・補足事項

■ アプリケーションコントロール（DPI）機能を有効化するには、あらかじめproviderコマンドでアプリケーションシグネチャデータベースの提供元を指定しておく必要がある。

### コマンドツリー

    dpi (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enable（DPIモード）

### 関連コマンド

provider（DPIモード）
show dpi（特権EXECモード）
show dpi statistics（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N