[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# verify-radius-packet enable(local)

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# [no] verify-radius-packet enable`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、RADIUSパケットの検証を有効にする。有効にするとRADIUSサーバーから受信したRADIUS応答パケットの検証を行う。RADIUS応答パケットにMessage-Authenticator属性が含まれない場合は受け入れない。無効の場合はMessage-Authenticator属性とEAP-Message属性を両方含まないアクセス拒否のRADIUSパケット以外の検証を行う。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-enterprise ↓
    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# verify-radius-packet enable ↓

### 注意・補足事項

■ ローカルRADIUSサーバーで認証を行っている環境で本機能を有効にする場合、ローカルRADIUSサーバーが動作している機器はファームウェアバージョン5.5.4-2.x以降をご使用ください。ファームウェアバージョン5.5.4-1.2以前のローカルRADIUSサーバーはMessage-Authenticator属性を含んだ応答ができないため、本機能を有効にするとMACベース認証やWeb認証ができなくなります。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-enterprise(local) (無線設定モード)
        |
        +- verify-radius-packet enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）
security mode wpa-enterprise(local)（無線設定モード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N