[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor-ap-detection enable(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] neighbor-ap-detection enable`

近隣AP検出機能を有効にする。
この機能を有効にすると、現在使用しているチャンネルを周期的に停止して、他のチャンネルをスキャンする。近隣AP検出実行時は約20秒の間に最大3秒のパケットロスや通信遅延が4回ほど発生することがあり、無線APのサービスのパフォーマンスを若干低下させる。single-channel-scan enable(local)コマンドを使用し、各チャンネルごとに近隣AP検出を実行することで、パケットロスや通信遅延を低減できる。一時的なパフォーマンス低下が許容できない環境やこの機能を使用する必要がない場合は、本機能を無効化して運用する。
no形式で実行した場合、近隣AP検出機能を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- neighbor-ap-detection enable(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）
show wireless ap neighbors(local)（非特権EXECモード）
single-channel-scan enable(local)（APプロファイル・無線モード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N