[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# length

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# length <4-1500>`

`(config-ping-poll)# no length`

対象Pingポーリング設定で使用するPingパケットのデータ部分の長さを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<4-1500>` | Pingパケットのデータ部分の長さ（バイト）。初期値は32

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- length（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

ping-poll（グローバルコンフィグモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N