[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# single-channel-scan interval(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# single-channel-scan interval <30-120>`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no single-channel-scan interval`

スキャン間隔を30秒から120秒の間で設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は60秒。

### パラメーター

`<30-120>` | スキャン間隔

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- single-channel-scan interval(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

single-channel-scan duration(local)（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan keep-data-time(local)（APプロファイル・無線モード）
show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N