[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show isakmp profile

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# show [crypto] isakmp profile [NAME]`

ISAKMPプロファイルの情報を表示する。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能
`NAME` | ISAKMPプロファイル名。省略時はすべてのプロファイルが対象となる

### 使用例

■ ISAKMPプロファイルの情報を表示する。

    awplus# show isakmp profile ↓
    ISAKMP Profile: default
      Version:        IKEv2
      Local Authentication: PSK
      Remote Authentication: PSK
      Expiry:         24h
      DPD Interval:   30s
      Transforms:
           Integrity   Encryption  DH Group
        1    SHA256      AES256      14
        2    SHA256      AES256      16
        3    SHA1        AES256      14
        4    SHA1        AES256      16
        5    SHA256      AES128      14
        6    SHA256      AES128      16
        7    SHA1        AES128      14
        8    SHA1        AES128      16
        9    SHA256      3DES        14
       10    SHA256      3DES        16
       11    SHA1        3DES        14
       12    SHA1        3DES        16

    ISAKMP Profile: legacy
      Version:        IKEv1
      Mode:           Main
      Local Authentication: PSK
      Remote Authentication: PSK
      Expiry:         24h
      DPD Interval:   30s
      DPD Timeout:    150s
      Transforms:
           Integrity   Encryption  DH Group
        1    SHA1        3DES         2

### 注意・補足事項

■ 暗号化アルゴリズム3DESおよびこれを利用したデフォルトISAKMPプロファイルのトランスフォーム9～12はサポート対象外。
■ 本製品には既定のISAKMPプロファイル「default」が用意されているが、crypto isakmp profileコマンドを使えばカスタムプロファイルを追加できる。デフォルトプロファイルの詳細は「解説編」を参照。

### 関連コマンド

crypto isakmp profile（グローバルコンフィグモード）
dpd-interval（ISAKMPプロファイルモード）
lifetime（ISAKMPプロファイルモード）
local authentication（ISAKMPプロファイルモード）
pki trustpoint（ISAKMPプロファイルモード）
remote authentication（ISAKMPプロファイルモード）
transform（ISAKMPプロファイルモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N