[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# enable trap

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# [no] enable trap TRAPTYPE`

指定した通知メッセージ（トラップ）の生成を有効にする。
no形式で実行した場合は指定したトラップの生成を無効にする。
初期状態は未設定（すべて無効）。

### パラメーター

`TRAPTYPE` | トラップタイプ。以下から指定する。スペース区切りで複数指定可
| `coldstart` | SNMPエージェントが起動した
| `link` | 無線インターフェースがアップまたはダウンした
| `auth` | SNMP認証に失敗した

### 使用例

■ 起動時と無線インターフェースのアップまたはダウンに関するトラップを送信するよう設定する。

    awplus(config-wireless-ap-prof-snmp)# enable trap coldstart link ↓

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- enable trap（APプロファイル・SNMPモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N