[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# radio(local)

モード: AP登録モード --> AP登録・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap)# radio <1-2>`

無線インターフェース（無線1、無線2）ごとのAP個別設定を行うためのAP登録・無線モードに移動する。

### パラメーター

`<1-2>` | 無線インターフェース番号

### コマンドツリー

    ap (無線LANコントローラーモード)
    ap local(local) (無線設定モード)
        |
        +- radio(local)（AP登録モード）
             |
             +- channel（AP登録・無線モード）
             +- channel(local)（AP登録・無線モード）
             +- force-disable（AP登録・無線モード）
             +- force-disable(local)（AP登録・無線モード）
             +- power（AP登録・無線モード）
             +- power(local)（AP登録・無線モード）
             +- second-channel（AP登録・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N