[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# crypto pki enroll

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`# [no] crypto pki enroll NAME`

本コマンドは、指定したトラストポイントがローカルCA用か外部CA用かによって動作が異なる。

- ローカルCA発行の証明書を利用するためのトラストポイント（enrollment selfsigned）
  ローカルCAの秘密鍵を用いて本製品のサーバー証明書を発行し、該当トラストポイントに保存する。
  これにより本製品のサーバー証明書が利用可能になる。
- 外部CA発行の証明書を利用するためのトラストポイント（enrollment terminal）
  本製品の証明書発行要求（CSR）を生成し、PEM形式テキストとして端末画面に表示する。
  本製品の証明書を利用可能な状態にするには、この後次のステップが必要となる。
  1. 本コマンドによって表示されたCSRの内容をコピー＆ペーストでファイル（CSRファイル）に保存する。
  2. CSRファイルを外部CAに渡し、本製品の証明書を発行を依頼する。
  3. 外部CAによって発行された証明書をcrypto pki import pemコマンドでトラストポイントにインポートして保存する。
- 外部CA発行の証明書を利用するためのトラストポイントかつ、証明書の取得方法にEST(証明書管理プロトコル)を使用している場合（enrollment est）
  自動更新前に本製品の証明書発行要求（CSR）をESTサーバへ送信し、取得したサーバー証明書を該当のトラストポイントに保存する。

no形式で実行した場合は、指定したトラストポイントに保存されている本製品のサーバー証明書を削除する。
なお、ローカルRADIUSサーバーを使用する環境では、radius-server localコマンドを初めて実行したときに「local」という名前のローカルCA用トラストポイントが自動作成され、サーバー証明書の発行も自動的に行われるため、通常本コマンドを手動で実行する必要はない。何らかの理由によりローカルRADIUSサーバーの証明書を作り直したいときだけ手で実行すればよい。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 使用例

■ ローカルCA「local」によって本製品のサーバー証明書を発行する

    awplus# crypto pki enroll local ↓
    Generating 2048-bit key "server-default"...
    Successfully enrolled the local server.

■ 外部CA発行の証明書を利用するためのトラストポイント「extca」において、本製品の証明書発行要求（CSR）を生成し、端末画面に表示する。
証明書の発行を外部CAに依頼するには、画面に表示された `-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----` から `-----END CERTIFICATE REQUEST-----` をファイルに保存して外部CAに渡す。
発行された証明書をトラストポイントに取り込むには、crypto pki import pemコマンドを使う。

    awplus# crypto pki enroll extca ↓
    Generating 2048-bit key "key"...
    Cut and paste this request to the certificate authority:
    -----------------------------------------------------------------
    -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
    MIICuzCCAaMCAQAwKzEYMBYGA1UECgwPQWxsaWVkV2FyZSBQbHVzMQ8wDQYDVQQD
    DAZhd3BsdXMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC3g/v1J2sz
    TwS4zLAy0t/IcCI9q+ydcB5HnwldiNJtc61sVCeQgRn7K7RvWwB5jFz6tm8Qibjc
    HrGkOZxrantwYhIs7fzHgxNxa9yptGbxszUZDj3J8hgTF3FZWtNqL9FX2tOJ2dxZ
    ArNpThg1graTAApjSgsG7fglgrl5kUvAUgCnFX8N+XApLfTDZiTD5y48oGgoBcj3
    uJ+mjBC23AkWdCRWCMKtQq4GV5T9q2R/IZcJ/RLhh5GtYJe/dbUyiGkl+TBjKloZ
    IJpNHDi+tf5Mw/8NJeAeZM1q/USIIKMr/RT014t7131rqxzJBrIylq9plCf7n6cx
    dcgmG1I02asZAgMBAAGgSzBJBgkqhkiG9w0BCQ4xPDA6MAkGA1UdEwQCMAAwDgYD
    VR0PAQH/BAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjANBgkq
    hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAtrBwHbsDjzygmtq8L80lfJUbbL0CSkYFzMhhkDpqSL9U
    5Og8qRj+SVCAA9mVPJIdyVUA98hRcXB83lOcP6GNXeFomKYxSDIPrwj1VKvYwGYw
    h0ush5KgVxdJcbmswXC6GMdzvrWVfYeXsCqPWLXOQC/h6skHT40Rg+IhKvgEQrbS
    45U5cBhpwob9MxtZlFaCIyWLxr97zl8QMa2L6Lzs5UTF3hk5p3pYZt/MTGEcFVfK
    SV/D2MmYl8jZOjFLh+BZPXKvlY03zca+LyyT9QRkcN6szalLGvh5AT8bwmpnJjpc
    gSMFNvURK98MnggNr+jRlOBudp+AGQYxuoPGob6c1w==
    -----END CERTIFICATE REQUEST-----
    -----------------------------------------------------------------

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの実行時には、rsakeypairコマンドで指定した名前のサーバー公開鍵ペアが生成済みであればそれを使い、存在しない場合は新規に生成する。rsakeypairコマンドで対象鍵ペアを指定していない場合は、既定の公開鍵ペア名「server-default」が指定されたものとして扱う。
■ トラストポイントに含まれるサーバー証明書を削除する場合は、事前に該当トラストポイントを利用している機能を無効にすること。
■ 本コマンドをno形式で実行しても、トラストポイントから証明書を削除するだけで、失効処理は行われない（ローカルCAでは証明書失効リストの発行をサポートしていない）。

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
radius-server local（グローバルコンフィグモード）
rsakeypair（CAトラストポイントモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N