[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# icmp-type

モード: アプリケーションモード
カテゴリー: UTM / アプリケーション定義

`(config-application)# icmp-type {<0-255>|any}`

`(config-application)# no icmp-type`

対象アプリケーションの通信に合致するICMP/ICMPv6のメッセージタイプを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はany。

### パラメーター

`<0-255>` | ICMP/ICMPv6メッセージタイプ番号
`any` | すべてのメッセージタイプ。対象アプリケーションのトラフィックを識別するにあたり、ICMP/ICMPv6のメッセージタイプの情報は使わないことを示す。初期値

### 使用例

■ アプリケーションpath-mtu-ipv4のICMPメッセージタイプとして3（Destination Unreachable）を指定する。

    awplus(config)# application path-mtu-ipv4 ↓
    awplus(config-application)# protocol icmp ↓
    awplus(config-application)# icmp-type 3 ↓

■ アプリケーションpath-mtu-ipv6のICMPv6メッセージタイプとして2（Packet Too Big）を指定する。

    awplus(config)# application path-mtu-ipv6 ↓
    awplus(config-application)# protocol ipv6-icmp ↓
    awplus(config-application)# icmp-type 2 ↓

### 注意・補足事項

■ 1つのアプリケーション定義で指定できるICMPメッセージタイプは1つだけ。

### コマンドツリー

    application (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- icmp-type（アプリケーションモード）

### 関連コマンド

icmp-code（アプリケーションモード）
protocol（アプリケーションモード）
show application（特権EXECモード）
show application detail（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N