[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# bond-group

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Ethernetボンディング

`(config-if)# bond-group <bond-id>`

`(config-if)# no bond-group`

Ethernetインターフェースにボンドを紐づける。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`<bond-id>` | ボンド番号。1を指定

### 使用例

■ Ethernetインターフェースeth1とeth2をボンド1に割り当てる。

    awplus(config)# interface eth1-2 ↓
    awplus(config-if)# bond-group 1 ↓

### 注意・補足事項

■ ボンド番号は「1」以外は指定できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bond-group（インターフェースモード）

### 関連コマンド

bond（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N