[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# station-isolation enable(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] station-isolation enable`

対象無線インターフェースにおいて、無線クライアント間の通信遮断を有効にする。
no形式で実行した場合は無線クライアント間の通信遮断を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ VAPでの無線クライアントの隔離機能を有効にしたい場合は、client-isolation-mode vap(local)コマンドを有効にする。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- station-isolation enable(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

client-isolation-mode vap(local)（無線ネットワークモード）
show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N