[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# IPv6 / 国内標準プロビジョニング方式

IPv6網経由でIPv4インターネットに接続するIPv4 over IPv6トンネリングにはDS-Lite、LW4o6、MAP-Eなど複数の方式がありますが、実際に利用可能な方式はプロバイダー（ISP）やユーザー機器（ルーター）によって異なるため、使用するISPごと、ルーターごとに異なる設定を行う必要があります。
「IPv6マイグレーション技術の国内標準プロビジョニング方式」（以下、「国内標準プロビジョニング方式」）は、トンネルの設定に必要な情報をIPv6網上の「プロビジョニングサーバー」に格納しておき、ルーターとプロビジョニングサーバーがあらかじめ決められた手順で情報を交換することにより、使用するトンネリング方式を意識することなく、IPv4 over IPv6を利用したインターネット接続サービスを利用できるようにする仕組みです。

本製品は同方式に対応しているため、国内標準プロビジョニング方式に準拠するインターネット接続サービスを利用することで、LAN側ホストに対しIPv4・IPv6インターネットへの接続を提供できます。

## 基本設定

以下の設定はIPv6インターネットへの接続が確立していることを前提としています。あらかじめご利用のISPに応じたIPv6インターネット接続設定を行っておいてください。
国内標準プロビジョニング方式を利用したトンネルインターフェースの設定手順は以下のとおりです。
ここでは、ISP（インターネット接続事業者）からプロビジョニングサーバーURL「https://example.com」、およびユーザー名「userA」、パスワード「passwdA」の通知を受けているものと仮定します。

1. トンネルインターフェースを作成します（interfaceコマンド）。

       awplus(config)# interface tunnel0 ↓

2. 国内標準プロビジョニング方式を利用するモードに設定します（tunnel mode provisionedコマンド）。

       awplus(config-if)# tunnel mode provisioned ↓

3. 上流インターフェースを指定します（tunnel provisioned upstream-interfaceコマンド）。
   これはプロビジョニングサーバーやトンネル終端装置と通信するときに使うIPv6アドレスが設定されているインターフェースのことです。

       awplus(config-if)# tunnel provisioned upstream-interface eth1 ↓

4. プロビジョニングサーバーへのアクセスに必要なユーザー名とパスワードを指定します（tunnel provisioned authenticationコマンド）。

       awplus(config-if)# tunnel provisioned authentication https://example.com username userA password passwdA ↓

■ ISPからプロビジョニングサーバーURLが通知されていない場合は、tunnel provisioned authenticationコマンドで`any`を指定してください。

    awplus(config-if)# tunnel provisioned authentication any username userA password passwdA ↓

なお、IPv6接続設定などを含めたMAP-Eルーターの全体設定については、下記設定例をご覧ください。

- ”BIGLOBE IPv6サービス（IPIP）”の標準方式によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話契約なし）
- 朝日ネット”v6 コネクト”（固定IP）の標準方式によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話契約なし）
- 朝日ネット”v6 コネクト”（DS-Lite）の標準方式によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話契約なし）

## 国内標準プロビジョニング方式の動作

前述した国内標準プロビジョニング方式の設定を行うことにより、本製品はプロビジョニングサーバーから取得した情報にもとづいて、上流インターフェース（eth2）から事業者側ルーターにIPv4 over IPv6トンネル（tunnel0）を構築し、IPv4アドレスを同トンネルインターフェースに自動設定します。

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N