[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# script

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# script <1-5> FILEPATH`

`(config-trigger)# no script {<1-5>|FILEPATH|all}`

トリガー起動時に実行するスクリプトファイルを登録する。1つのトリガーに関連付けられるスクリプトは最高5個。
no形式で実行した場合はスクリプトの登録を解除する。

### パラメーター

`<1-5>` | スクリプトの実行順序。すでに指定した番号でスクリプトが登録されていた場合は、新しいものと置き換えられる
`FILEPATH` | スクリプトファイルのパス。拡張子は「.scp」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、「flash:/」（フラッシュメモリーのルートディレクトリー）からの相対パスとなる。あいまいさを避けるため、通常はデバイス名を含む絶対パスで指定すること
`all` | no形式で実行するとき、すべてのスクリプトを登録解除する場合に指定する

### 使用例

■ 対象トリガー起動時に、スクリプトファイルflash:/trigger/bang.scpが起動されるよう設定する。

    awplus(config-trigger)# script 1 flash:/trigger/bang.scp ↓

■ 複数のスクリプトを一度に指定することもできる。

    awplus(config-trigger)# script 1 flash:/1st.scp 2 flash:/2nd.scp 3 flash:/3rd.scp ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- script（トリガーモード）

### 関連コマンド

activate（特権EXECモード）
dir（特権EXECモード）
edit（特権EXECモード）
show trigger（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N