[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show traffic-control policy

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`# show traffic-control policy [NAME]`

QoSポリシーの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | QoSポリシー名。指定時は該当ポリシーだけを表示する。省略時はすべてのポリシーを表示する

### 使用例

■ QoSポリシーの一覧を表示する。

    awplus# show traffic-control policy  ↓
    Traffic Control Policies:

    Policy A:
      Type:               wrr
      Applied interfaces: eth1 eth2
      Classes:
        Class B5001:
         Weight:               30
        Class B5002:
         Weight:               60

    Policy P:
      Type:               priority
      Applied interfaces: None
      Classes:
        Class P10:
         Priority:             10
         Peak rate (PIR):      5000kbit
        Class P3:
         Priority:             3
         Peak rate (PIR):      8000kbit
         Sub-queue type:       htb
          Class H:
           Committed rate (CIR): 3000kbit
           Burst (Bc):           100000B
          Class I:
           Committed rate (CIR): 5000kbit
           Burst (Bc):           100000B
        Class P2:
         Priority:             2

    Policy token-bucket:
      Type:               htb
      Applied interfaces: None
      Classes:
        Class A:
         Committed rate (CIR): 5000kbit
         Peak rate (PIR):      6000kbit
         Preference:           2
        Class B:
         Committed rate (CIR): 2000kbit
         Peak rate (PIR):      4000kbit
         Burst (Bc):           100000B
         Excess Burst (Be):    100000B
         Preference:           3
         Sub-queue type:       htb
          Class C:
           Committed rate (CIR): 1000kbit
           Peak rate (PIR):      4000kbit
           Burst (Bc):           50000B
          Class D:
           Committed rate (CIR): 1000kbit
           Peak rate (PIR):      4000kbit
           Burst (Bc):           50000B
           Sub-queue type:       htb
            Class E:
             Committed rate (CIR): 500kbit
             Peak rate (PIR):      4000kbit
             Burst (Bc):           50000B
             Set DSCP:             af23
            Class F:
             Committed rate (CIR): 500kbit
             Peak rate (PIR):      4000kbit
             Burst (Bc):           50000B
             Set DSCP:             af31

### 関連コマンド

policy（トラフィックコントロールモード）
rule（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control（特権EXECモード）
show traffic-control rule config-check（特権EXECモード）
traffic-control（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N