[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# インターフェース / Ethernetボンディング

ボンディングは、LAN1/POEポートとLAN2/POEポートを一つに束ね、リンクの冗長化や通信帯域の拡大が行え最大で10Gbpsの通信帯域を確保することができます。

### ボンディングの設定方法

ボンディングの設定方法について説明します。

1. ボンドインターフェース「1」を作成します。

       awplus(config)# bond 1 ↓

   > Note

   > > ボンド番号は「1」を指定します。1以外の番号は設定できません。

2. ボンドインターフェース1に移行しボンディングの方法（ボンド種別）を設定します。
   ここでは、ボンド種別を「LACP」とします。

       awplus(config)# interface bond1 ↓
       awplus(config-if)# aggregator-type lacp ↓

3. グローバルコンフィグモードに戻り、Ethernetインターフェース eth1とeth2にボンドグループ1を割り当てます。

       awplus(config-if)# exit ↓
       awplus(config)# interface eth1-2 ↓
       awplus(config-if)# bond-group 1 ↓

> Note

> > ボンドインターフェースでは下記の機能をサポートします。
> > - IPv4/IPv6インターフェースとしての使用（IPv4/IPv6ルーティング）
> > - ブリッジポートとしての使用（ブリッジング）
> > - Telnetサーバー
> > - SSHサーバー
> > - SNMPエージェント
> > - NTP
> > - Web GUI
> > また、ボンドインターフェース上に作成した802.1Qボンドサブインターフェースのサポート機能も同様です。

### 設定の確認

ボンドインターフェースの設定の確認をするには、show bondコマンドを使います。

    awplus# show bond ↓
    Bond Name     Mode    Interfaces
    --------------------------------
    bond1         lacp          eth1
                                eth2

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N