[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# proxy-port

モード: RadSecプロキシー・AAAモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config-radsecproxy-aaa)# proxy-port <1-65535>`

`(config-radsecproxy-aaa)# no proxy-port`

RadSec機能の内部UDPポート番号を変更する。
no形式で指定した場合は初期設定に戻る。
初期設定は1645。
本コマンドは、RADIUS認証を使用する機能（内部アプリケーション）とRadSec機能間の内部通信で使用されるポート番号を変更する場合に使用する。
他の内部アプリケーションがUDP1645番ポートを使用する場合を除き、初期設定を変更する必要はない。

### パラメーター

`<1-65535>` | UDPポート番号

### コマンドツリー

    radius-secure-proxy aaa (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- proxy-port（RadSecプロキシー・AAAモード）

### 関連コマンド

show radius-secure-proxy aaa（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N