[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# venue name lang name(local)

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# venue name <1-10> lang LANG-CODE name NAME`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no venue name <1-10>`

サービスを提供している施設の名前を言語コードを含めて指定する。
no形式で指定した場合は指定した識別子の情報を削除する。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`<1-10>` | 施設名の識別子
`LANG-CODE` | 2文字または3文字の言語コード（ISO-639）で指定（例：eng）
`NAME` | サービスを提供している施設の名前。最大文字数は251文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~）。

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
    dot11u(local) (Passpointモード)
        |
        +- venue name lang name(local)（802.11uモード）

### 関連コマンド

venue group(local)（802.11uモード）
venue type(local)（802.11uモード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N