[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# pre-authentication enable

モード: OSENモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-osen)# [no] pre-authentication enable`

対象セキュリティー設定（OSEN）において、ローミング時に事前認証情報を中継するよう設定する。
no形式で実行した場合は同機能を無効化する。
初期設定は有効。
本機能が有効な場合は、無線クライアントのローミング時に、ローミング元からローミング先のアクセスポイントに事前認証情報を中継することで、ローミング時の認証時間をスピードアップする。

### 注意・補足事項

■ OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

■ 各無線のVAP0のみ対象。

### コマンドツリー

    security mode osen (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- pre-authentication enable（OSENモード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N