[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 dhcp option

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config)# ipv6 dhcp option <1-254> [name NAME] [DATATYPE]`

`(config)# no ipv6 dhcp option {<1-254>|NAME}`

DHCPv6オプションを作成する。
実際のオプション値は、DHCPv6プールごとにoptionコマンドで設定する。
no形式で実行した場合は、DHCPv6オプションの定義を削除する。

### パラメーター

`<1-254>` | オプション番号
`name NAME` | オプション名
`DATATYPE :=` | `{ascii|hex|ipv6|integer|flag}`
| オプションタイプ（optionコマンドによるオプション値指定時の表記方法）
| `ascii` | ASCII文字列
| `hex` | バイト列（16進表記）
| `ipv6` | IPv6アドレス（X:X::X:X）
| `integer` | 32ビット整数値（0～4294967295）
| `flag` | フラグ（真偽値）。true/false、on/off、enabled/disabledのいずれかの指定が可能

### 使用例

■ DHCPv6オプション「nbt-nodetype」（オプションコード17）を定義し、DHCPv6プール「mypool」で提供する同オプションの値を0x04（Mノード）に設定する。ここでは、同オプションの値を16進数で指定するものとする。

    awplus(config)# ipv6 dhcp option 17 name nbt-nodetype ascii ↓
    awplus(config)# ipv6 dhcp pool mypool ↓
    awplus(config-dhcp6)# option nbt-nodetype 04 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 dhcp option（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

dns-server（DHCPv6モード）
domain-name（DHCPv6モード）
option（DHCPv6モード）
show ipv6 dhcp（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N