[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ntp designated-server

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] ntp designated-server {host NAME|ip A.B.C.D}`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイント（AP）のNTPクライアント機能が使用するNTPサーバーを指定する。
no形式で実行した場合はNTPサーバーを未設定に戻す。
初期状態では未設定。
本コマンドでNTPサーバーを設定していない場合、管理下APは無線LANコントローラーの管理IPアドレス（management address）をNTPサーバーと見なして時刻同期を試みるため、無線LANコントローラー側でNTPサーバー機能（ntp master）を有効に設定する必要がある。あるいは、ntp serverコマンドでNTPクライアント機能を設定して他のNTPサーバーに同期すれば、無線コントローラー自身もNTPサーバーとして動作するようになる。

### パラメーター

`host NAME` | NTPサーバーのホスト名
`ip A.B.C.D` | NTPサーバーのIPアドレス

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
    ap-profile local(local) (無線設定モード)
        |
        +- ntp designated-server（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

ntp designated-server enable（APプロファイルモード）
ntp designated-server period（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N