[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# session-timeout-action(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# session-timeout-action {reauthentication|disconnection}`

`(config-wireless-network-cp)# no session-timeout-action`

キャプティブポータルにおいて無線クライアントのセッション有効期間（session-timeout-interval(local)）が満了したときの動作を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はreauthentication。

### パラメーター

`reauthentication` | 対象クライアントを認証ページにリダイレクトする
`disconnection` | 対象クライアントの無線接続を切断する

### 注意・補足事項

■ reauthenticationアクションが発動した場合、リダイレクトされた認証ページで再度認証をパスしても元のWebページには自動的に戻らないため、該当クライアントのユーザーは希望のWebページにアクセスしなおす必要がある。
■ disconnectionアクションが発動した場合、クライアントの仕様・設定によってはユーザーによる再接続処理が必要となる

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- session-timeout-action(local)（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

session-timeout-interval(local)（キャプティブポータル設定モード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N