[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# single-channel-scan duration

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# single-channel-scan duration <10-2000>`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no single-channel-scan duration`

近隣AP検出のスキャン方式が「1チャンネル」（single-channel-scan enable）に設定されている場合のスキャン時間を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は50ミリ秒。

### パラメーター

`<10-2000>` | スキャン時間（ミリ秒）

### 注意・補足事項

■ 無線3で本コマンドを使用することはできない。
■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-0.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-1.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- single-channel-scan duration（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

neighbor-ap-detection enable（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan enable（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan interval（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan keep-data-time（APプロファイル・無線モード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N