[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show snmp-server trap

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show snmp-server trap`

各SNMP通知メッセージの生成が有効かどうかを一覧表示する。

### 使用例

    awplus# show snmp-server trap ↓
    ATMF traps ........................... Disabled
    ATMF Link traps ...................... Disabled
    ATMF Node traps ...................... Disabled
    ATMF Guest Node traps ................ Enabled
    ATMF Reboot Rolling traps ............ Disabled
    Authentication failure ............... Disabled
    BGP traps ............................ Disabled
    CWM Access Point traps ............... Enabled
    DHCP Snooping traps .................. Disabled
    EPSR traps ........................... Disabled
    LLDP traps ........................... Disabled
    Loop Protection traps ................ Disabled
    MAC Move traps ....................... Disabled
    MAC Change traps ..................... Disabled
    MAC Table Threshold traps ............ Disabled
    MSTP traps ........................... Disabled
    NSM traps ............................ Disabled
    OSPF traps ........................... Disabled
    PIM traps ............................ Disabled
    Power-inline traps ................... Disabled
    QoS Storm Protection traps ........... Enabled
    RMON traps ........................... Disabled
    MAC address Thrash Limiting traps .... Disabled
    UDLD traps ........................... Disabled
    VCS traps ............................ Disabled
    VRRP traps ........................... Disabled
    MRP traps ............................ Enabled
    Wireless traps ....................... Disabled

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョンや設定内容によって異なります。

### 関連コマンド

snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N