[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# led enable poe-color(local)

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# led enable poe-color {amber|green}`

PoEの給電時のLAN LEDの点灯色を「橙色」または「緑色」に設定する。
初期設定は橙色。

### パラメーター

`amber` | 橙色
`green` | 緑色

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
    ap-profile local(local) (無線設定モード)
        |
        +- led enable poe-color(local)（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N