[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# page-proxy-url(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# page-proxy-url URL`

`(config-wireless-network-cp)# no page-proxy-url`

Web認証（キャプティブポータル）において、無線AP内蔵の認証ページやクリックスルーページの代わりに、外部Webサーバーに設置されたカスタムページを表示する認証ページプロキシを有効化する。また、カスタムページの設置場所（ベースURL）を指定する。
no形式で実行した場合は認証ページプロキシを無効化する。
初期状態は無効。
本機能有効時、無線クライアントは外部ページに直接アクセスするのではなく、無線APのプロキシ機能を介して外部ページにアクセスする。

### パラメーター

`URL` | ベースURL。カスタムページのコンテンツ（HTMLなど）が置かれている外部Webサーバー上のディレクトリーを表すURLを指定する

### 使用例

■ 認証ページプロキシを有効にする。
ここでは、外部Webサーバー www.example.com 上の /captive_portal ディレクトリーにカスタムページが置かれているものとする。

    awplus(config-wireless-network-cp)# page-proxy-url http://www.example.com/captive_portal ↓

■ 認証ページプロキシを無効にする。

    awplus(config-wireless-network-cp)# no page-proxy-url ↓

### 注意・補足事項

■ 本設定は、キャプティブポータルの種類（mode(local)コマンド）でクリックスルーか外部RADIUS認証が指定されている場合のみ有効。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- page-proxy-url(local)（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N