[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# connection-limit

モード: ファイアウォールモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`(config-firewall)# connection-limit [<1-65535>] from SRC_ENTITY with limit <1-4096>`

`(config-firewall)# no connection-limit {<1-65535>|all}`

ファイアウォールセッションリミットルールを追加する。
no形式で実行した場合は指定したルールを削除する。
本コマンドを使うことで、送信元IPアドレスごとにセッション数の上限（TCPとUDPの合計セッション数）を設定することができる。詳細は解説編を参照。

### パラメーター

`<1-65535>` | ルール番号。省略時はリストの最後尾に新規ルールが追加される。このときのルール番号決定方法については「注意・補足事項」を参照
`from SRC_ENTITY` | 送信元エンティティー名（show entityで一覧表示可能）。サブネットなど複数アドレスに対応するエンティティーを指定した場合は、該当範囲内の個々の送信元アドレスに対して、本コマンドで指定した最大セッション数が適用される
`with limit <1-4096>` | 最大セッション数（TCPとUDPの合計セッション数）
`all` | no形式ですべてのルールを削除するときに指定する

### 使用例

■ public.netA内の各ホストからのファイアウォールセッションをそれぞれ10セッションまでに制限する。

    awplus(config-firewall)# connection-limit from public.netA with limit 10 ↓

### 注意・補足事項

■ ファイアウォールルール（rule）とファイアウォールセッションリミットルール（本コマンド）のルール番号は独立しており関係がない。
■ ルールの処理順序については解説編を参照。
■ 本コマンドでルール番号を指定しなかったときはリストの最後尾に新規ルールが追加される。このときのルール番号は次のようにして決まる。

- (1) 原則：既存の最後尾ルールより大きい直近の10の倍数になる
  - ルールが存在しない状態でルール番号を省略して作成したルールの番号は10（有効範囲内にある最小の10の倍数）
  - 最後尾のルール番号が10～18の状態でルール番号を省略して作成したルールの番号は20
- (2) 例外：既存の最後尾ルール番号の一の位が9のときは、「+11」した値（直近ではなくその次の10の倍数）になる
  - 最後尾のルール番号が19の状態でルール番号を省略して作成したルールの番号は20ではなく30（=19+11）
    ※この動作は、既存の最後尾ルールと新規に追加したルールの間に、後から別のルールを挿入する余地を残すため。
- その他：前述の仕様 (1) (2) により、最後尾のルール番号が65529以上の時は、ルール番号を省略して新規ルールを追加することはできない（65529 + 11 = 65540となりルール番号の最大値 65535 を超えてしまうため）。その場合はルール番号を明示的に指定して追加すること。

■ 本コマンドでルールを追加、変更、削除しても、すでに確立しているセッションには影響しない。
■ 本機能はTCPとUDPのみを監視しており、他のプロトコルは監視しない。また、本機能有効時は1秒間あたりのTCP/UDPセッション登録数に制限がかかる（TCP、UDPそれぞれ50セッション/秒）。
■ no-state-enforcementパラメーターを含むファイアウォールルール（rule）にマッチする通信には、ファイアウォールセッションリミットルールは適用されない。

### コマンドツリー

    firewall (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- connection-limit（ファイアウォールモード）

### 関連コマンド

protect（ファイアウォールモード）
show entity（特権EXECモード）
show firewall connections limits（特権EXECモード）
show firewall connections limits config-check（特権EXECモード）
zone（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N