[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# r0-key-lifetime

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# r0-key-lifetime <1-65535>`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no r0-key-lifetime`

高速ローミングにおける、PMK-R0の保持時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は10000。
保持時間を超えた場合、IEEE 802.11r 高速移動は行われない。

### パラメーター

`<1-65535>` | PMK-R0 保持時間（分）。初期値は10000

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-personal(local) (無線設定モード)
        |
        +- r0-key-lifetime（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

aes-key（WPAパーソナル設定モード）
fast-transition enable（WPAパーソナル設定モード）
mobility-domain（WPAパーソナル設定モード）
over-the-ds enable（WPAパーソナル設定モード）
radio-resource-management enable（WPAパーソナル設定モード）
wireless-network-management enable（WPAパーソナル設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N