[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# airtime-percentage(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-network)# airtime-percentage <0-100>`

`(config-wireless-network)# no airtime-percentage`

VAPに通信時間（エアタイム）を割り当てる。エアタイムは各VAPごとに割り当てを行い合計で100を超えないよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したエアタイムを削除する。
初期状態は0

### パラメーター

`<0-100>` | エアタイムの割合（%）

### 使用例

■ 無線1のVAP1に50%でエアタイムを割り当てる

    awplus(config)# wireless ↓
    awplus(config-wireless)# network 3 ↓
    awplus(config-wireless-network)# airtime-percentage 50 ↓
    awplus(config-wireless-network)# exit ↓
    awplus(config-wireless)# ap-profile local ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# airtime-fairness mode manual ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 1 network 3 ↓

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- airtime-percentage(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

airtime-fairness mode(local)（APプロファイル・無線モード）
airtime-fairness enable(local)（APプロファイル・無線モード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N