[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ds-lite enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / DS-Lite

`(config)# [no] ds-lite enable`

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能を有効にする。
no形式で実行した場合はDS-Lite機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ DS-Liteを有効にする。

    awplus(config)# ds-lite enable ↓

### 注意・補足事項

■ DS-Lite使用時には、内部的なトンネルインターフェース「tunnel9999」が自動的に作成される。このDS-Lite用トンネルインターフェース「tunnel9999」に対して直接設定を行わないこと。
■ DS-Lite有効時、DHCPv6クライアント（ipv6 address dhcpコマンド）、DHCPv6 PDクライアント（ipv6 dhcp client pdコマンド）は、AFTR（DS-LiteにおけるISP側ルーター）のホスト名を要求するようになる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ds-lite enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ds-lite adjust-mss（グローバルコンフィグモード）
ds-lite default-route distance（グローバルコンフィグモード）
ds-lite enable（グローバルコンフィグモード）
ds-lite mtu（グローバルコンフィグモード）
ds-lite static-aftr-name（グローバルコンフィグモード）
ds-lite upstream-interface（グローバルコンフィグモード）
show ds-lite（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N