[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mu-mimo enable(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] mu-mimo enable`

対象無線インターフェースにおいて、MU-MIMOを有効にする。
no形式で実行した場合はMU-MIMOを無効にする。
初期設定は無効。
MU-MIMOを有効にすると対応する複数無線端末に対して同時に送信処理を行うことが可能となり、送信待機の時間が減少し実質的なスループットの向上が望める。

### 注意・補足事項

■ 無線クライアントの接続場所によって、MU-MIMO によるスループットの効果が得られない場合がある。無線アクセスポイントを見通せる接続場所に変えてみることで改善される場合がある。
■ UL MU-MIMOは無線1では使用できない。UL MU-MIMOは無線2かつ使用帯域幅が20MHzの際に使用できる。
■ mode(local)コマンドで無線モードをa-n-acに設定している場合はUL MU-MIMOを使用できない。
■ mode(local)コマンドで無線モードをbg-nまたはa-nを設定している場合はMU-MIMOを使用できない。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- mu-mimo enable(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N