[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# bandwidth(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# bandwidth {20|40|80}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no bandwidth`

対象無線インターフェースにおける使用帯域幅を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
使用可能な帯域幅は、無線モード（mode(local)）の設定によって異なる。
初期値は無線モードにかかわらず20MHz。

### パラメーター

`20` | 20MHz（1つのチャンネルだけを使う）
`40` | 40MHz（隣接する2つのチャンネルを合わせて使う）。無線モード（mode）がbg-n, bg-n-ax, a-n, a-n-ac, a-n-ac-axのいずれかの場合に使用可能。
`80` | 80MHz（隣接する4つのチャンネルを合わせて使う）。無線モード（mode）がa-n-ac, a-n-ac-axのいずれかの場合に使用可能。

### 注意・補足事項

■ 本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- channels(local)コマンド（APプロファイル・無線モード）
- channel(local)コマンド（AP登録・無線モード）

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- bandwidth(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

radio(local)（APプロファイルモード）
show wireless ap capability hwtype(local)（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N