[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# radius auth group(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# radius auth group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-network-cp)# no radius auth group`

キャプティブポータルの動作モード（mode(local)コマンド）が「外部RADIUS認証」の場合、無線APが問い合わせに使用するRADIUSサーバーを指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`radius` | radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- radius auth group(local)（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

web-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N