[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# login username

モード: AP登録モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap)# login username USERNAME password PASSWORD [encrypted]`

`(config-wireless-ap)# no login username`

管理下APのWeb設定画面にログインするときに使用するユーザー名とパスワードを設定する。
no形式で実行した場合はユーザー名とパスワードを初期値に戻す。

### パラメーター

`USERNAME` | ユーザー名。1～12文字。使用可能な文字は半角英数字のみ
`password PASSWORD` | パスワード。1～32文字。使用可能文字は半角英数および記号（! # % ( ) + , - . / = @ [ ] ^ _ ` { | } ~）
`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

### 注意・補足事項

■ バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    ap (無線LANコントローラーモード)
    ap local(local) (無線設定モード)
        |
        +- login username（AP登録モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N