[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap clients(local)

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / 運用機能

`> show wireless ap clients [radio {1|2}]`

本製品に接続している無線クライアントの情報を表示する。

### パラメーター

`radio {1|2}` | 無線インターフェース番号。本パラメーター指定時は指定した無線インターフェース上で接続しているクライアントの情報だけを表示する。省略時はすべての無線インターフェースを対象にする

### 使用例

    awplus# show wireless ap clients ↓
    IP Address      MAC Address    AP    SSID                   R Ch  Age
    --------------- -------------- ----- ---------------------- - --- ------------
    192.168.1.210   XXXX.XXXX.XXXX     1 allied-t...            1  13 00d:00:00:10

IP Address | 無線クライアントのIPアドレス
MAC Address | 無線クライアントのMACアドレス
AP | 無線クライアントが接続している管理下アクセスポイントのAP登録番号
SSID | 無線クライアントが接続しているネットワークのSSID
R | 無線クライアントが接続している管理下アクセスポイントの無線インターフェース
Ch | 使用チャンネル
Age | 接続時間

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N